**Тех. характеристики ПР-6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Значение** |
| Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В | 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи, А/ч | 7,2 |
| Осевая сила света фары, кандел | 45000 |
| Угол  расхода светового луча  2θ0.5, град | 4 |
| Время непрерывной работы от носимого аккумулятора, час | 2-6 |
| Время заряда аккумулятора, час | 8 |
| Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд / разряд) | 600 |
| Средний ресурс работы галогенной лампы, час | 3000 |
| Габаритные размеры: - диаметр фары, мм -высота фары с ручкой, мм -сумка для переноса, мм | 120 250 200х250х150 |
| Масса прожектора, кг | 0,5 |
| Масса аккумуляторного блока, кг | 2,8 |
| Степень защиты оболочки прожектора от внешних воздействий | IP54 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Срок службы прожектора, лет | 5 |