**Основные технические характеристики Экотон 17**

Наименование Значение

Освещенность на расстоянии 1м, в опциях

- «максимального» света, не менее, люкс 1500

- «оптимальног» света, не менее, люкс 900

- «экономичного» света, не менее, люкс 60

Угол излучения 2θ0.5 Iv,, град 10

Время заряда аккумулятора, не более, час 4

Среднее время безотказной работы светодиодного модуля, час 50000

Средний ресурс батареи (число циклов заряд / разряд) 1000

Масса снаряженного фонаря, не более, кг 0,15

Степень защиты корпуса фонаря от внешних воздействий IP54

Гарантийный срок эксплуатации, мес 12

Срок службы фонаря, лет 5