**Основные технические характеристики Экотон-10**

Наименование Значение

Время непрерывной работы фонаря, (белым светом) час 15

Сила света светодиодной лампы белого света, кандел, не менее 1300

- красного, оранжевого, кандел, не менее 300

- зеленого света, кандел, не менее 800

Габаритные размеры, мм 87х132х174

Время заряда аккумулятора, не более, час 10

Среднее время безотказной работы светодиодного модуля, час 50000

Средний ресурс батареи (число циклов заряд / разряд) 1000

Масса снаряженного фонаря, не более, кг 0,3

Степень защиты корпуса фонаря IP54

Гарантийный срок эксплуатации, мес 12

Срок службы фонаря, лет 5